**Checklist**

**Erros Comuns ao Instalar Câmeras de Segurança (e Como Evitá-los!)**

Proteger seu patrimônio com câmeras de segurança é uma ótima ideia! Mas para garantir que seu sistema funcione perfeitamente e te ofereça a proteção que você espera, é crucial evitar alguns erros comuns na hora da instalação.

Com este checklist prático, você estará preparado para instalar suas câmeras da maneira correta e evitar futuras dores de cabeça. Marque cada item enquanto planeja e executa a instalação.

**☐ 1. Posicionamento Inadequado das Câmeras:**

* **Erro Comum:** Instalar câmeras apenas por instalar, sem pensar nos pontos estratégicos e nos ângulos de cobertura. Deixar áreas importantes desprotegidas ou com visão obstruída.
* **Como Evitar:**
  + **Planeje:** Caminhe pela sua propriedade e identifique os pontos de acesso principais (portas, janelas), áreas de maior risco e corredores de passagem.
  + **Ângulos Estratégicos:** Posicione as câmeras em ângulos que capturem rostos e detalhes importantes. Considere a altura para evitar pontos cegos e vandalismo fácil.
  + **Evite Obstruções:** Certifique-se de que não há galhos de árvores, paredes ou outros objetos bloqueando a visão da câmera.

**☐ 2. Qualidade de Imagem Insuficiente:**

* **Erro Comum:** Optar por câmeras com resolução muito baixa, que não permitem identificar detalhes importantes, como rostos ou placas de veículos.
* **Como Evitar:**
  + **Resolução Adequada:** Escolha câmeras com resolução HD (720p) como mínimo, e preferencialmente Full HD (1080p) ou superior para áreas onde a identificação é crucial.
  + **Teste a Qualidade:** Se possível, teste a qualidade da imagem da câmera antes da instalação final em diferentes condições de luz.

**☐ 3. Conexões e Cabos Mal Feitos:**

* **Erro Comum:** Conexões soltas, cabos expostos a intempéries ou danificados durante a instalação, levando a falhas de sinal ou mau funcionamento do sistema.
* **Como Evitar:**
  + **Conexões Seguras:** Certifique-se de que todas as conexões de cabos (alimentação, vídeo, rede) estejam firmes e bem encaixadas.
  + **Proteção dos Cabos:** Utilize conduítes, caixas de passagem ou outras formas de proteger os cabos expostos a sol, chuva e possíveis danos físicos.
  + **Teste as Conexões:** Após a instalação, teste todas as câmeras para garantir que o sinal está estável e a imagem é transmitida corretamente.

**☐ 4. Esquecer da Visão Noturna:**

* **Erro Comum:** Instalar câmeras sem se atentar para a capacidade de visão noturna, deixando a propriedade vulnerável durante a noite ou em ambientes com pouca luz.
* **Como Evitar:**
  + **Verifique a Visão Noturna:** Certifique-se de que as câmeras escolhidas possuem LEDs infravermelhos (IV) com alcance adequado para as áreas que precisam ser monitoradas no escuro.
  + **Teste em Condições de Baixa Luz:** Verifique se a visão noturna da câmera oferece imagens nítidas e com bom alcance.

**☐ 5. Segurança da Rede Wi-Fi Insuficiente (para Câmeras IP sem Fio):**

* **Erro Comum:** Utilizar senhas de Wi-Fi fracas ou configurações de segurança inadequadas, tornando as câmeras IP sem fio vulneráveis a acessos não autorizados.
* **Como Evitar:**
  + **Senha Forte:** Utilize uma senha de Wi-Fi forte e única para a sua rede.
  + **Criptografia WPA2/WPA3:** Certifique-se de que o roteador Wi-Fi esteja configurado com criptografia WPA2 ou WPA3 para proteger a comunicação da rede.
  + **Mantenha o Firmware Atualizado:** Mantenha o firmware do roteador e das câmeras sempre atualizado para corrigir possíveis falhas de segurança.
  + **Rede de Convidados (Opcional):** Considere criar uma rede de convidados separada para as câmeras, isolando-as da sua rede principal.

Ao seguir este checklist, você estará dando um passo importante para garantir que seu sistema de câmeras de segurança seja eficiente e confiável, protegendo seu patrimônio e evitando muitas dores de cabeça no futuro!